Додаток 2

Затверджено

Розпорядження голови Боратинської сільської ради від 18 травня 2020 року № 66/1.2

**Правила**

утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків а також інших об’єктів відпочинку дітей на території населених пунктів Боратинської сільської ради

**Визначення**

Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі Майданчик) - це предметно-просторова сфера для вільного відпочинку, дозвілля різних вікових груп дітей.

**Введення**

Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 пп. 6.8, 6.8.1 дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові комплекси. Ігрові та спортивні майданчики повинні бути обладнані малими архітектурними формами для відпочинку, ігор та зайняття спортом.

Дані правила розроблені відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653, «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

**Розташування майданчиків та безпечні зони.**

Територія Майданчику для встановлення обладнання має бути відповідати проектним рішенням та вимогам нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і правил.

Відповідно до абзацу першого, другого пункту 4.10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653 дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення.

Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд забороняється.

Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство з забрудненими водоймами, сміттєвими баками, гаражами і т. д.

При необхідності дерев’яні або металеві поверхні перед відкриттям майданчика (після завершення зимового періоду) його необхідно пофарбувати. Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та інших непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути обмежені для використання.

Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов.

Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин. Результати огляду заносяться в журнал огляду. При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт, згідно з встановленою формою.

Огляди майданчиків здійснюється Боратинською сільською радою в особі Комісїі з питань обстеження технічного стану елементів обладнання дитячих і спортивних майданчиків та інших об’єктів відпочинку дітей.

Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попередніх заходів по підтриманню рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

перевірку вузлів кріплення скріплюючи елементів;

перефарбування та фарбування поверхонь;

обслуговування амортизуючих поверхонь;

належний рівень благоустрою;

видалення битого скла та інших уламків або забруднень;

підсипка витоптаної поверхні до правильного рівня;

утримання огорожі в належному стані.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

заміна кріплення;

зварка металевих елементів;

заміна зношених чи пошкоджених частин;

заміна пошкоджених структурних елементів.

**Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика**

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати наступним вимогам:

* обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;
* відповідати віковій групі дітей;
* забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;
* не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання;
* конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;
* наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму не допускається.

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огородженням. Обладнання має унеможливлювати застрягання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, ґудзиків. На сходах, доступним дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи з першого східця.

Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом’ягчуючими властивостями повинні бути тільки поза зоною приземлення.

Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу.

До оформлення акту прийомки майданчик та обладнання на ній повинні бути закриті для використання.

**Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків**

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006
№ 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Загальні планові огляди майданчиків здійснюються Боратинською сільською радою не рідше 1 разу на квартал.

Планові огляди заключаються в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухливим і елементам з тертям. При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони повинні бути негайно усунуті.

Виконання ремонту під час експлуатації обладнання не рекомендовано, так як можливе травмування обслуговуючого персоналу та присутніх дітей.

**Загальні рекомендації**

Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються таблички, попереджуючи батьків про правила експлуатації та вікових особливостях обладнання.

Для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки майданчика слід повідомляти старост чи сільську раду, залежно від населеного пункту, в чкому розташований майданчик.